Svojstvo/Spol	UV12	
	neobavezan	obavezan	
	N	Mean	Min	Max	N	Mean	Min	Max	
2004 debljina leđne slanine	M					7161	102.76	52.10	135.32	
	F					37482	99.56	52.06	140.58	
	Sum					44643	100.07	52.06	140.58	
2005 trajanje testa	M	7161	104.74	52.04	147.94					
	F	37482	99.10	52.04	147.90					
	Sum	44643	100.01	52.04	147.94					
3101 veličina legla	M	425	99.66	52.49	147.21					
	F	17891	101.28	52.10	147.45					
	Sum	18316	101.24	52.10	147.45					
Sum	62959	100.37	52.04	147.94	44643	100.07	52.06	140.58	

Službena UV	
loffic	Frequency	Percent	Cumulative
Frequency	Cumulative
Percent	
0	1422	3.19	1422	3.19	
1	43221	96.81	44643	100.00	

n1	min1	max1	mean1	std1	
44643	12.837	87.275	52.227	7.215