Svojstvo/Spol	UV12	
	neobavezan	obavezan	
	N	Mean	Min	Max	N	Mean	Min	Max	
2004 debljina leđne slanine	M					7205	102.76	52.10	135.37	
	F					37661	99.56	52.06	140.66	
	Sum					44866	100.07	52.06	140.66	
2005 trajanje testa	M	7205	104.74	52.04	147.94					
	F	37661	99.10	52.04	147.90					
	Sum	44866	100.00	52.04	147.94					
3101 veličina legla	M	431	99.71	52.54	147.20					
	F	17971	101.26	52.10	147.43					
	Sum	18402	101.22	52.10	147.43					
Sum	63268	100.36	52.04	147.94	44866	100.07	52.06	140.66	

Službena UV	
loffic	Frequency	Percent	Cumulative
Frequency	Cumulative
Percent	
0	1426	3.18	1426	3.18	
1	43440	96.82	44866	100.00	

n1	min1	max1	mean1	std1	
44866	12.983	87.266	52.224	7.217