Svojstvo/Spol	UV12	
	neobavezan	obavezan	
	N	Mean	Min	Max	N	Mean	Min	Max	
2004 debljina leđne slanine	M					7210	102.76	52.10	135.40	
	F					37720	99.56	52.06	140.70	
	Sum					44930	100.07	52.06	140.70	
2005 trajanje testa	M	7210	104.75	52.04	147.94					
	F	37720	99.10	52.04	147.91					
	Sum	44930	100.00	52.04	147.94					
3101 veličina legla	M	441	99.59	52.50	146.70					
	F	18027	101.06	52.08	147.19					
	Sum	18468	101.03	52.08	147.19					
Sum	63398	100.30	52.04	147.94	44930	100.07	52.06	140.70	

Službena UV	
loffic	Frequency	Percent	Cumulative
Frequency	Cumulative
Percent	
0	1426	3.17	1426	3.17	
1	43504	96.83	44930	100.00	

n1	min1	max1	mean1	std1	
44930	12.243	86.988	52.192	7.216