Svojstvo/Spol	UV12	
	neobavezan	obavezan	
	N	Mean	Min	Max	N	Mean	Min	Max	
2004 debljina leđne slanine	M					7212	102.77	52.10	135.40	
	F					37728	99.56	52.06	140.70	
	Sum					44940	100.07	52.06	140.70	
2005 trajanje testa	M	7212	104.75	52.04	147.95					
	F	37728	99.10	52.04	147.90					
	Sum	44940	100.00	52.04	147.95					
3101 veličina legla	M	433	99.71	52.55	146.67					
	F	17981	101.08	52.08	147.18					
	Sum	18414	101.04	52.08	147.18					
Sum	63354	100.31	52.04	147.95	44940	100.07	52.06	140.70	

Službena UV	
loffic	Frequency	Percent	Cumulative
Frequency	Cumulative
Percent	
0	1427	3.18	1427	3.18	
1	43513	96.82	44940	100.00	

n1	min1	max1	mean1	std1	
44940	12.252	86.994	52.195	7.213