Svojstvo/Spol	UV12	
	neobavezan	obavezan	
	N	Mean	Min	Max	N	Mean	Min	Max	
2004 debljina leđne slanine	M					7258	102.75	52.10	135.42	
	F					37937	99.55	52.06	140.68	
	Sum					45195	100.06	52.06	140.68	
2005 trajanje testa	M	7258	104.78	52.04	147.95					
	F	37937	99.09	52.04	147.91					
	Sum	45195	100.01	52.04	147.95					
3101 veličina legla	M	436	99.58	52.66	146.53					
	F	18041	101.02	52.07	147.04					
	Sum	18477	100.98	52.07	147.04					
Sum	63672	100.29	52.04	147.95	45195	100.06	52.06	140.68	

Službena UV	
loffic	Frequency	Percent	Cumulative
Frequency	Cumulative
Percent	
0	1435	3.18	1435	3.18	
1	43760	96.82	45195	100.00	

n1	min1	max1	mean1	std1	
45195	12.229	86.832	52.181	7.200