Svojstvo/Spol	UV12	
	neobavezan	obavezan	
	N	Mean	Min	Max	N	Mean	Min	Max	
2004 debljina leđne slanine	M					7300	102.75	52.10	135.44	
	F					38042	99.55	52.06	140.70	
	Sum					45342	100.07	52.06	140.70	
2005 trajanje testa	M	7300	104.78	52.04	147.95					
	F	38042	99.09	52.04	147.91					
	Sum	45342	100.00	52.04	147.95					
3101 veličina legla	M	431	99.66	52.76	146.50					
	F	18073	100.98	52.08	146.98					
	Sum	18504	100.95	52.08	146.98					
Sum	63846	100.28	52.04	147.95	45342	100.07	52.06	140.70	

Službena UV	
loffic	Frequency	Percent	Cumulative
Frequency	Cumulative
Percent	
0	1449	3.20	1449	3.20	
1	43893	96.80	45342	100.00	

n1	min1	max1	mean1	std1	
45342	12.281	86.970	52.178	7.202