Svojstvo/Spol	UV12	
	neobavezan	obavezan	
	N	Mean	Min	Max	N	Mean	Min	Max	
2004 debljina leđne slanine	M					7300	102.75	52.10	135.47	
	F					38073	99.55	52.06	140.72	
	Sum					45373	100.07	52.06	140.72	
2005 trajanje testa	M	7300	104.78	52.04	147.95					
	F	38073	99.09	52.04	147.91					
	Sum	45373	100.00	52.04	147.95					
3101 veličina legla	M	428	99.72	52.77	146.50					
	F	18074	100.98	52.08	146.99					
	Sum	18502	100.95	52.08	146.99					
Sum	63875	100.28	52.04	147.95	45373	100.07	52.06	140.72	

Službena UV	
loffic	Frequency	Percent	Cumulative
Frequency	Cumulative
Percent	
0	1450	3.20	1450	3.20	
1	43923	96.80	45373	100.00	

n1	min1	max1	mean1	std1	
45373	12.050	86.955	52.176	7.204