Svojstvo/Spol	UV12	
	neobavezan	obavezan	
	N	Mean	Min	Max	N	Mean	Min	Max	
2004 debljina leđne slanine	M					7772	102.99	52.09	137.06	
	F					36868	99.70	52.05	138.86	
	Sum					44640	100.27	52.05	138.86	
2005 trajanje testa	M	7772	105.00	52.06	147.81					
	F	36868	99.20	52.04	147.84					
	Sum	44640	100.21	52.04	147.84					
3101 veličina legla	M	1094	97.18	52.09	141.14					
	F	20046	100.73	52.08	147.87					
	Sum	21140	100.54	52.08	147.87					
Sum	65780	100.32	52.04	147.87	44640	100.27	52.05	138.86	

Službena UV	
loffic	Frequency	Percent	Cumulative
Frequency	Cumulative
Percent	
0	2487	5.57	2487	5.57	
1	42153	94.43	44640	100.00	

n1	min1	max1	mean1	std1	
44640	16.630	86.049	52.247	7.065