Svojstvo/Spol	UV12	
	neobavezan	obavezan	
	N	Mean	Min	Max	N	Mean	Min	Max	
2004 debljina leđne slanine	M					8067	103.20	52.11	136.52	
	F					39781	99.61	52.05	138.49	
	Sum					47848	100.22	52.05	138.49	
2005 trajanje testa	M	8067	104.98	52.05	147.85					
	F	39781	99.15	52.04	147.86					
	Sum	47848	100.13	52.04	147.86					
3101 veličina legla	M	1100	97.63	52.09	141.06					
	F	20426	101.02	52.08	147.87					
	Sum	21526	100.84	52.08	147.87					
Sum	69374	100.35	52.04	147.87	47848	100.22	52.05	138.49	

Službena UV	
loffic	Frequency	Percent	Cumulative
Frequency	Cumulative
Percent	
0	2629	5.49	2629	5.49	
1	45219	94.51	47848	100.00	

n1	min1	max1	mean1	std1	
47848	16.486	86.109	52.257	7.007