Svojstvo/Spol	UV12	
	neobavezan	obavezan	
	N	Mean	Min	Max	N	Mean	Min	Max	
2004 debljina leđne slanine	M					8070	103.20	52.11	136.51	
	F					39787	99.61	52.05	138.49	
	Sum					47857	100.22	52.05	138.49	
2005 trajanje testa	M	8070	104.98	52.05	147.85					
	F	39787	99.15	52.04	147.86					
	Sum	47857	100.13	52.04	147.86					
3101 veličina legla	M	1096	97.61	52.09	141.06					
	F	20428	101.02	52.08	147.87					
	Sum	21524	100.84	52.08	147.87					
Sum	69381	100.35	52.04	147.87	47857	100.22	52.05	138.49	

Službena UV	
loffic	Frequency	Percent	Cumulative
Frequency	Cumulative
Percent	
0	2629	5.49	2629	5.49	
1	45228	94.51	47857	100.00	

n1	min1	max1	mean1	std1	
47857	16.486	86.108	52.256	7.006