Svojstvo/Spol	UV12	
	neobavezan	obavezan	
	N	Mean	Min	Max	N	Mean	Min	Max	
2004 debljina leđne slanine	M					8075	103.20	52.11	136.50	
	F					39798	99.61	52.05	138.48	
	Sum					47873	100.22	52.05	138.48	
2005 trajanje testa	M	8075	104.97	52.05	147.84					
	F	39798	99.15	52.04	147.86					
	Sum	47873	100.13	52.04	147.86					
3101 veličina legla	M	1100	97.63	52.09	141.06					
	F	20439	101.01	52.08	147.87					
	Sum	21539	100.84	52.08	147.87					
Sum	69412	100.35	52.04	147.87	47873	100.22	52.05	138.48	

Službena UV	
loffic	Frequency	Percent	Cumulative
Frequency	Cumulative
Percent	
0	2628	5.49	2628	5.49	
1	45245	94.51	47873	100.00	

n1	min1	max1	mean1	std1	
47873	16.494	86.118	52.257	7.005