Svojstvo/Spol	UV12	
	neobavezan	obavezan	
	N	Mean	Min	Max	N	Mean	Min	Max	
2004 debljina leđne slanine	M					8074	103.20	52.11	136.49	
	F					39809	99.62	52.05	138.47	
	Sum					47883	100.22	52.05	138.47	
2005 trajanje testa	M	8074	104.98	52.05	147.84					
	F	39809	99.15	52.04	147.86					
	Sum	47883	100.13	52.04	147.86					
3101 veličina legla	M	1096	97.62	52.09	141.05					
	F	20436	101.01	52.08	147.87					
	Sum	21532	100.84	52.08	147.87					
Sum	69415	100.35	52.04	147.87	47883	100.22	52.05	138.47	

Službena UV	
loffic	Frequency	Percent	Cumulative
Frequency	Cumulative
Percent	
0	2629	5.49	2629	5.49	
1	45254	94.51	47883	100.00	

n1	min1	max1	mean1	std1	
47883	16.495	86.109	52.257	7.005