Svojstvo/Spol	UV12	
	neobavezan	obavezan	
	N	Mean	Min	Max	N	Mean	Min	Max	
2004 debljina leđne slanine	M					8085	103.19	52.11	136.52	
	F					39801	99.61	52.05	138.49	
	Sum					47886	100.22	52.05	138.49	
2005 trajanje testa	M	8085	104.95	52.05	147.84					
	F	39801	99.15	52.04	147.86					
	Sum	47886	100.13	52.04	147.86					
3101 veličina legla	M	1097	97.65	52.09	141.07					
	F	20415	101.01	52.08	147.87					
	Sum	21512	100.84	52.08	147.87					
Sum	69398	100.35	52.04	147.87	47886	100.22	52.05	138.49	

Službena UV	
loffic	Frequency	Percent	Cumulative
Frequency	Cumulative
Percent	
0	2628	5.49	2628	5.49	
1	45258	94.51	47886	100.00	

n1	min1	max1	mean1	std1	
47886	16.484	86.117	52.255	7.003