Svojstvo/Spol	UV12	
	neobavezan	obavezan	
	N	Mean	Min	Max	N	Mean	Min	Max	
2004 debljina leđne slanine	M					8088	103.19	52.11	136.49	
	F					39828	99.62	52.05	138.47	
	Sum					47916	100.22	52.05	138.47	
2005 trajanje testa	M	8088	104.97	52.05	147.84					
	F	39828	99.15	52.04	147.86					
	Sum	47916	100.13	52.04	147.86					
3101 veličina legla	M	1102	97.59	52.09	141.05					
	F	20438	101.01	52.08	147.87					
	Sum	21540	100.83	52.08	147.87					
Sum	69456	100.35	52.04	147.87	47916	100.22	52.05	138.47	

Službena UV	
loffic	Frequency	Percent	Cumulative
Frequency	Cumulative
Percent	
0	2628	5.48	2628	5.48	
1	45288	94.52	47916	100.00	

n1	min1	max1	mean1	std1	
47916	16.488	86.115	52.255	7.003