Svojstvo/Spol	UV12	
	neobavezan	obavezan	
	N	Mean	Min	Max	N	Mean	Min	Max	
2004 debljina leđne slanine	M					8089	103.19	52.11	136.46	
	F					39843	99.62	52.05	138.44	
	Sum					47932	100.22	52.05	138.44	
2005 trajanje testa	M	8089	104.96	52.05	147.85					
	F	39843	99.15	52.04	147.86					
	Sum	47932	100.13	52.04	147.86					
3101 veličina legla	M	1099	97.58	52.09	141.05					
	F	20452	101.00	52.08	147.87					
	Sum	21551	100.83	52.08	147.87					
Sum	69483	100.35	52.04	147.87	47932	100.22	52.05	138.44	

Službena UV	
loffic	Frequency	Percent	Cumulative
Frequency	Cumulative
Percent	
0	2626	5.48	2626	5.48	
1	45306	94.52	47932	100.00	

n1	min1	max1	mean1	std1	
47932	16.522	86.116	52.254	7.003