Svojstvo/Spol	UV12	
	neobavezan	obavezan	
	N	Mean	Min	Max	N	Mean	Min	Max	
2004 debljina leđne slanine	M					8093	103.18	52.11	136.46	
	F					39868	99.62	52.05	138.45	
	Sum					47961	100.22	52.05	138.45	
2005 trajanje testa	M	8093	104.96	52.05	147.85					
	F	39868	99.15	52.04	147.87					
	Sum	47961	100.13	52.04	147.87					
3101 veličina legla	M	1099	97.56	52.09	141.04					
	F	20444	101.00	52.08	147.87					
	Sum	21543	100.83	52.08	147.87					
Sum	69504	100.35	52.04	147.87	47961	100.22	52.05	138.45	

Službena UV	
loffic	Frequency	Percent	Cumulative
Frequency	Cumulative
Percent	
0	2630	5.48	2630	5.48	
1	45331	94.52	47961	100.00	

n1	min1	max1	mean1	std1	
47961	16.519	86.127	52.253	7.004