Svojstvo/Spol	UV12	
	neobavezan	obavezan	
	N	Mean	Min	Max	N	Mean	Min	Max	
2004 debljina leđne slanine	M					8116	103.16	52.11	136.47	
	F					39896	99.62	52.05	138.46	
	Sum					48012	100.22	52.05	138.46	
2005 trajanje testa	M	8116	104.94	52.05	147.84					
	F	39896	99.15	52.04	147.87					
	Sum	48012	100.13	52.04	147.87					
3101 veličina legla	M	1109	97.54	52.09	141.02					
	F	20453	100.97	52.07	147.87					
	Sum	21562	100.80	52.07	147.87					
Sum	69574	100.34	52.04	147.87	48012	100.22	52.05	138.46	

Službena UV	
loffic	Frequency	Percent	Cumulative
Frequency	Cumulative
Percent	
0	2632	5.48	2632	5.48	
1	45380	94.52	48012	100.00	

n1	min1	max1	mean1	std1	
48012	16.551	86.133	52.249	6.999