Svojstvo/Spol	UV12	
	neobavezan	obavezan	
	N	Mean	Min	Max	N	Mean	Min	Max	
2004 debljina leđne slanine	M					8137	103.15	52.11	136.46	
	F					40021	99.62	52.05	138.47	
	Sum					48158	100.22	52.05	138.47	
2005 trajanje testa	M	8137	104.95	52.05	147.85					
	F	40021	99.15	52.04	147.87					
	Sum	48158	100.13	52.04	147.87					
3101 veličina legla	M	1112	97.13	52.10	139.87					
	F	20500	100.65	52.06	147.83					
	Sum	21612	100.47	52.06	147.83					
Sum	69770	100.24	52.04	147.87	48158	100.22	52.05	138.47	

Službena UV	
loffic	Frequency	Percent	Cumulative
Frequency	Cumulative
Percent	
0	2640	5.48	2640	5.48	
1	45518	94.52	48158	100.00	

n1	min1	max1	mean1	std1	
48158	16.597	86.115	52.189	6.985