Svojstvo/Spol	UV12	
	neobavezan	obavezan	
	N	Mean	Min	Max	N	Mean	Min	Max	
2004 debljina leđne slanine	M					8138	103.15	52.11	136.45	
	F					40021	99.62	52.05	138.46	
	Sum					48159	100.22	52.05	138.46	
2005 trajanje testa	M	8138	104.95	52.05	147.85					
	F	40021	99.16	52.04	147.87					
	Sum	48159	100.13	52.04	147.87					
3101 veličina legla	M	1109	97.13	52.10	139.88					
	F	20476	100.66	52.06	147.83					
	Sum	21585	100.48	52.06	147.83					
Sum	69744	100.24	52.04	147.87	48159	100.22	52.05	138.46	

Službena UV	
loffic	Frequency	Percent	Cumulative
Frequency	Cumulative
Percent	
0	2640	5.48	2640	5.48	
1	45519	94.52	48159	100.00	

n1	min1	max1	mean1	std1	
48159	16.594	86.111	52.191	6.983