Svojstvo/Spol	UV12	
	neobavezan	obavezan	
	N	Mean	Min	Max	N	Mean	Min	Max	
2004 debljina leđne slanine	M					8144	103.15	52.11	136.45	
	F					40054	99.62	52.05	138.45	
	Sum					48198	100.21	52.05	138.45	
2005 trajanje testa	M	8144	104.94	52.05	147.85					
	F	40054	99.16	52.04	147.87					
	Sum	48198	100.13	52.04	147.87					
3101 veličina legla	M	1115	97.15	52.10	139.86					
	F	20513	100.64	52.07	147.83					
	Sum	21628	100.46	52.07	147.83					
Sum	69826	100.23	52.04	147.87	48198	100.21	52.05	138.45	

Službena UV	
loffic	Frequency	Percent	Cumulative
Frequency	Cumulative
Percent	
0	2639	5.48	2639	5.48	
1	45559	94.52	48198	100.00	

n1	min1	max1	mean1	std1	
48198	16.626	86.109	52.187	6.983