Svojstvo/Spol	UV12	
	neobavezan	obavezan	
	N	Mean	Min	Max	N	Mean	Min	Max	
2004 debljina leđne slanine	M					8147	103.14	52.11	136.47	
	F					40046	99.62	52.05	138.48	
	Sum					48193	100.21	52.05	138.48	
2005 trajanje testa	M	8147	104.92	52.05	147.85					
	F	40046	99.16	52.04	147.87					
	Sum	48193	100.13	52.04	147.87					
3101 veličina legla	M	1111	97.12	52.10	139.82					
	F	20474	100.63	52.06	147.82					
	Sum	21585	100.45	52.06	147.82					
Sum	69778	100.23	52.04	147.87	48193	100.21	52.05	138.48	

Službena UV	
loffic	Frequency	Percent	Cumulative
Frequency	Cumulative
Percent	
0	2644	5.49	2644	5.49	
1	45549	94.51	48193	100.00	

n1	min1	max1	mean1	std1	
48193	16.599	86.108	52.184	6.981