Svojstvo/Spol	UV12	
	neobavezan	obavezan	
	N	Mean	Min	Max	N	Mean	Min	Max	
2004 debljina leđne slanine	M					8147	103.15	52.11	136.45	
	F					40080	99.62	52.05	138.46	
	Sum					48227	100.21	52.05	138.46	
2005 trajanje testa	M	8147	104.94	52.05	147.85					
	F	40080	99.16	52.04	147.87					
	Sum	48227	100.13	52.04	147.87					
3101 veličina legla	M	1113	97.06	52.10	139.73					
	F	20498	100.60	52.06	147.82					
	Sum	21611	100.42	52.06	147.82					
Sum	69838	100.22	52.04	147.87	48227	100.21	52.05	138.46	

Službena UV	
loffic	Frequency	Percent	Cumulative
Frequency	Cumulative
Percent	
0	2645	5.48	2645	5.48	
1	45582	94.52	48227	100.00	

n1	min1	max1	mean1	std1	
48227	16.618	86.091	52.179	6.982