Svojstvo/Spol	UV12	
	neobavezan	obavezan	
	N	Mean	Min	Max	N	Mean	Min	Max	
2004 debljina leđne slanine	M					2892	98.34	64.10	126.80	
	F					2412	98.81	60.78	125.06	
	Sum					5304	98.55	60.78	126.80	
2005 trajanje testa	M	2892	99.82	52.11	123.00					
	F	2412	99.88	52.04	126.99					
	Sum	5304	99.85	52.04	126.99					
Sum	5304	99.85	52.04	126.99	5304	98.55	60.78	126.80	

Službena UV	
loffic	Frequency	Percent	Cumulative
Frequency	Cumulative
Percent	
0	426	8.03	426	8.03	
1	4878	91.97	5304	100.00	

n1	min1	max1	mean1	std1	
5304	16.458	71.896	51.200	7.703