Svojstvo/Spol	UV12	
	neobavezan	obavezan	
	N	Mean	Min	Max	N	Mean	Min	Max	
2004 debljina leđne slanine	M					8148	103.15	52.11	136.45	
	F					40092	99.62	52.05	138.46	
	Sum					48240	100.22	52.05	138.46	
2005 trajanje testa	M	8148	104.94	52.05	147.85					
	F	40092	99.16	52.04	147.87					
	Sum	48240	100.13	52.04	147.87					
3101 veličina legla	M	1114	97.05	52.10	139.75					
	F	20495	100.61	52.06	147.82					
	Sum	21609	100.42	52.06	147.82					
Sum	69849	100.22	52.04	147.87	48240	100.22	52.05	138.46	

Službena UV	
loffic	Frequency	Percent	Cumulative
Frequency	Cumulative
Percent	
0	2650	5.49	2650	5.49	
1	45590	94.51	48240	100.00	

n1	min1	max1	mean1	std1	
48240	16.602	86.096	52.180	6.982