Svojstvo/Spol	UV12	
	neobavezan	obavezan	
	N	Mean	Min	Max	N	Mean	Min	Max	
2004 debljina leđne slanine	M					8152	103.15	52.11	136.45	
	F					40098	99.62	52.05	138.46	
	Sum					48250	100.22	52.05	138.46	
2005 trajanje testa	M	8152	104.94	52.05	147.85					
	F	40098	99.16	52.04	147.87					
	Sum	48250	100.13	52.04	147.87					
3101 veličina legla	M	1117	97.01	52.10	139.73					
	F	20505	100.59	52.06	147.82					
	Sum	21622	100.40	52.06	147.82					
Sum	69872	100.22	52.04	147.87	48250	100.22	52.05	138.46	

Službena UV	
loffic	Frequency	Percent	Cumulative
Frequency	Cumulative
Percent	
0	2651	5.49	2651	5.49	
1	45599	94.51	48250	100.00	

n1	min1	max1	mean1	std1	
48250	16.609	86.089	52.177	6.983