Svojstvo/Spol	UV12	
	neobavezan	obavezan	
	N	Mean	Min	Max	N	Mean	Min	Max	
2004 debljina leđne slanine	M					8162	103.15	52.11	136.47	
	F					40110	99.62	52.05	138.47	
	Sum					48272	100.22	52.05	138.47	
2005 trajanje testa	M	8162	104.93	52.05	147.85					
	F	40110	99.15	52.04	147.87					
	Sum	48272	100.13	52.04	147.87					
3101 veličina legla	M	1124	96.98	52.10	139.72					
	F	20513	100.58	52.06	147.82					
	Sum	21637	100.40	52.06	147.82					
Sum	69909	100.21	52.04	147.87	48272	100.22	52.05	138.47	

Službena UV	
loffic	Frequency	Percent	Cumulative
Frequency	Cumulative
Percent	
0	2653	5.50	2653	5.50	
1	45619	94.50	48272	100.00	

n1	min1	max1	mean1	std1	
48272	16.614	86.084	52.177	6.982